**工业空调规格书**

**1、技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型号** |  | **XMHSKJ-2000** |
| **电源.V Hz** |  | **1P 220,50** |
| **外形尺寸(mm)** | **W** | **390** |
| **H** | **1058** |
| **D** | **240** |
| **制冷量** |  | **2000W** |
| **运行电流** |  | **4.15A** |
| **启动电流** |  | **16A** |
| **功率** |  | **923W** |
| **制冷剂** |  | **R134a** |
| **噪音** |  | **65dB** |
| **防护等级** | **内循环** | **IP34** |
| **外循环** | **IP33** |
| **允许机柜内温度设定范围** |  | **25℃～38℃(出厂设定30℃)** |
| **允许使用环境温度范围** |  | **-5℃～55℃** |
| **电源连接方式** |  | **三角电源插头(引出线长2m)** |
| **重量** |  | **49.5Kg** |
| **外观颜色** |  | **RAL 7035(淡灰色）** |
| **循环风量** | **内循环** | **320m3/h** |
| **外循环** | **810m3/h** |
| **温度控制方式** |  | **数字显示式温控仪** |
| 测试工况:电柜内侧干球温度:35℃,湿球温度:26℃,电柜外侧干球温度:35℃ | | |

1. **开孔图**

****3、**外形图**

****