**工业空调规格书**

**1、技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型号** |  | **XMHSKJ-3200** |
| **电源.V Hz** |  | **1P 220,50** |
| **外形尺寸(mm)** | **W** | **435** |
| **H** | **1113** |
| **D** | **270** |
| **制冷量** |  | **3200W** |
| **运行电流** |  | **6.2A** |
| **启动电流** |  | **20A** |
| **功率** |  | **1240W** |
| **制冷剂** |  | **R134a** |
| **噪音** |  | **68dB** |
| **防护等级** | **内循环** | **IP34** |
| **外循环** | **IP33** |
| **允许机柜内温度设定范围** |  | **25℃～38℃(出厂设定30℃)** |
| **允许使用环境温度范围** |  | **-5℃～55℃** |
| **电源连接方式** |  | **2.5mm²电源线引出** |
| **重量** |  | **63Kg** |
| **外观颜色** |  | **RAL 7035(淡灰色）** |
| **循环风量** | **内循环** | **610m³/h** |
| **外循环** | **1150m³/h** |
| **温度控制方式** |  | **数字显示式温控仪** |
| 测试工况:电柜内侧干球温度:35℃,湿球温度:26℃,电柜外侧干球温度:35℃ | | |

2、**开孔图**



1. **外形图**

****